**Капитальный ремонт профессионально-технического лицея №59 в Кара-Суйском районе, Ошской области**

**Ведомость объем работ**

Централизованной системы подачи жидкого кислорода и газификаторов в

Кара-Суйском районе. **Общая сметная стоимость-4 547,957 тыс.сом.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ и затрат | Единица  измерения | Количество |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, | 100 м3 грунта | 0.029 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, грунта | 100 м3 грунта | 0.012 |
| 3 | Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3 бетона в деле | 100 м3 | 0,05 |
| 4 | Установка металлических каркасов без приставок одностоечных | шт | 6 |
| 5 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0.45 |
| 6 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 | 0.09 |
| 7 | Установка кабельного канала шириной до 40 мм | 100 м | 4,45 |
| 8 | Детали крепления и оттяжки стальные к опорам | кг | 176 |
| 9 | Рампа кислородная на 6 баллонов, | компл. | 1 |
| 10 | Патрубок заправочный, баллон | баллон | 6 |
| 11 | Кислородный баллон заправленный | баллон | 6 |
| 12 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм, регулятор | шт | 3 |
| 13 | Регулятор давления магистральные | компл. | 3 |
| 14 | Рукав металлический гибкий Ф-15мм., | шт. | 3 |
| 15 | Установки газификационные или газификаторы холод. Установка производительностью по газу, м3/ч, до: 1000, установка | шт. | 1 |
| 16 | Газификатор ГКХ-2/16 | комплект | 1 |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 100 шт. | 0,72 |
| 18 | Прокладка трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный, до мм:Ф 18 | 100 м | 5,0 |
| 19 | Медная труба диаметром 6мм. | м | 235 |
| 20 | Медная труба диаметром 8 мм | м | 210 |
| 21 | Медная труба диаметром 10 мм | м | 5 |
| 22 | Медная труба диаметром 12 мм | м | 50 |
| 23 | Тройник кислородный диаметром 6-10 мм. | шт | 28 |
| 24 | Аппарат Боброва | шт | 64 |
| 25 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | кг | 3 |
| 26 | Промывка и обезжиривание, опрессовка труб (прим.), 100 м газопровода | 100 м | 5,0 |
| 27 | Прикроватный консоль | шт | 64 |
| 28 | Вентиль магистральный | шт. | 3 |
| 29 | Устройство подстилающих слоев бетонных под оборудования | м3 | 1,8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |